【붙임】 지게차, 크레인, 리프트, 비정형 작업 안전작업 자율 점검표

지게차 안전작업 자율 점검표

자가진단 항목	O	X	개선 대책(날짜)
1. 전조등, 후미등, 방향지시기 및 후진경보장치, 경광등의 정상작동여부를 정기적으로 점검한다.
2. 백레스트 및 헤드가드가 파손되지 않았다.
3. 지게차 운전원의 자격을 확인하고, 지정된 자가 운전하도록 관리한다.
4. 지게차 운전원에게 작업방법, 작업 순서, 운행 경로 등에 관한 내용을 교육한다.
5. 지게차 운전시 운전원이 안전벨트를 착용하도록 한다.
6. 지게차에 화물을 적재할 경우에는 운전원의 시야를 가리지 않도록 한다.
7. 지게차 작업 반경 내에 다른 작업자가 이동하지 않도록 한다.
8. 작업장을 이동할 때 제한속도를 지정하였다.
9. 후진, 회전 등 장비 이동 시에 근로자 충돌방지를 위한 후진경보기와 경광등 혹은 후방감지기를 갖추었다.
10. 지게차 허용하중을 초과하여 적재하지 않는다.
11. 지게차 운행중에 적재한 화물이 떨어지지 않도록 고정한다.
12. 하역운반 작업장 바닥은 평탄하고 견고한 곳으로 별도로 지정한다.
13. 지게차 작업장 이동경로에 적재물을 방치하지 않는다.
14. 작업 종료 후 지게차 열쇠는 별도 관리하고 있다.

*점검결과(X)일 경우 개선 대책을 수립바랍니다. 단, 해당 없을 경우(-)표기

점검일 : 년 월 일	점검자 : (서명)
	확인자(관리감독자) : (서명)

크레인 안전작업 자율 점검표

자가진단 항목	O	X	개선 대책(날짜)
1. 크레인 작업에 대한 안전작업지침을 작성한다.
2. 작업 시 관리감독자는 권과방지장치, 브레이크, 클러치 및 운전장치의 기능 등 작업 시작 전 점검사항을 확인하고 있다.
3. 동력으로 구동되는 것으로 정격하중이 2톤 이상인 크레인의 안전검사는 2년마다 정기적으로 받고 있다.
4. 인양 하물에 적합한 줄걸이 방법을 사용하고 있다.
5. 크레인을 사용하여 근로자를 운반하거나 달아올린 상태에서 작업을 실시하지 않는다.
6. 정격하중, 속도, 경고표시 등을 근로자가 보기 쉬운 곳에 관련 내용을 게시하고 있다.
7. 과부하장지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 및 제동장치, 그 밖의 방호장치가 정상적으로 작동하는지 정기적으로 점검한다.
8. 적재하중을 초과하지 않도록 작업한다.
9. 훅걸이용 와이어로프 등이 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치(훅해지장치)를 사용하고 있다. 임의 고정 금지
10. 크레인의 수리·점검 시 크레인이 근로자와 접촉할 위험을 방지하기 위한 감시인을 배치하고, 스토퍼를 설치하였다.
11. 인양할 하물을 바닥에서 끌어당기거나 밀어내는 작업을 금지하고 있다.
12. 인양 중인 하물 아래로 작업자가 통과하지 않도록 한다.
13. 인양할 하물이 보이지 않은 경우 작업을 금지하고 있다.
14. 신호수를 배치하여 주변 근로자를 통제한다.
15. 근로자 배치 및 교육, 작업방법, 방호장치 등 필요한 사항에 대한 조치를 실시하였다.

*점검결과(X)일 경우 개선 대책을 수립바랍니다. 단, 해당 없을 경우(-)표기

점검일 : 년 월 일	점검자 : (서명)
	확인자(관리감독자) : (서명)

리프트 안전작업 자율 점검표

자가진단 항목	O	X	개선 대책(날짜)
1. 건물 각 층의 승강로 주위에 방호울(1.8m 이상)이 설치되어 있다.
2. 화물반입구에 출입문이 설치되어 있으며, 연동장치*는 정상적으로 작동한다. *운반구가 정지하여 있지 않은 층의 화물반입구는 열리지 않아야 하며, 화물반입구가 열려있을 경우 운반구의 동작이 불가한 구조
3. 작업자가 보기 쉬운 곳에 정격하중, 운전속도, 경고표시 등을 표시하였다.
4. 과부하방지장치, 권과방지장치의 기능이 정상적으로 작동한다.
5. 비상정지스위치는 돌출형(적색) 구조로 적합한 위치에 설치되었고, 정상적으로 작동한다.
6. 조작스위치는 승강로 외부의 안전한 위치에 설치되어 있다.
7. 운반구 외부에 부착된 리미트 스위치는 변형, 훼손 없이 견고하게 설치되어 있다.
8. 고정볼트 등이 확실히 고정되고 풀림, 변형이 없다.
9. 달기기구용 와이어로프에 소선 끊어짐이 없으며, 심하게 변형되거나 부식된 경우, 즉시 교체한다.
10. 달기기구용 체인에 심한 균열 또는 변형이 없고, 훼손된 체인은 즉시 교체한다.
11. 운전스위치 버튼의 권상, 권하 표시와 운반구의 상·하 작동이 일치한다.
12. 고장, 수리, 점검 작업시 주 전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 부착하고 작업하고 있다.
13. 운반구와 출입구 바닥 사이의 간격은 양호하다.
14. 화물용 리프트에 작업자가 탑승하지 않는다.

*점검결과(X)일 경우 개선 대책을 수립바랍니다. 단, 해당 없을 경우(-)표기

점검일 : 년 월 일	점검자 : (서명)
	확인자(관리감독자) : (서명)

비정형 작업(유지 보수 및 청소 등) 자율 점검표

자가진단 항목	O	X	개선 대책(날짜)
1. 위험성 평가를 정기적으로 실시한다.
2. 위험성 평가 시 근로자가 참여한다.
3. 위험성 평가 시 도출된 위험을 빠짐없이 개선하고 있다.
4. 유지 보수 및 청소 작업 시 작업자 외 근로자가 임의로 설비를 조작하지 않도록 LOTO*를 실시한다. *잠금장치 및 점검중 표시
5. 설비에 안전장치를 설치하고, 설치된 안전장치의 정상작동 여부를 주기적으로 확인한다.
6. 주변에서 가동 중인 설비와 충분한 안전거리를 확보하고 있다.
7. 사다리 사용이 불가피한 경작업의 경우 3.5m 미만 사다리*를 사용하고 보호구(안전모 등) 착용 및 2인 1조 작업을 실시하고 있다. *일자형 사다리 사용 금지
8. 작업에 적합한 작업복 등을 지급하고 착용하고 있다.
9. 물기 또는 습기가 있는 장소 등 감전의 위험이 있는 기계·기구에 접지 여부를 확인한다.

*점검결과(X)일 경우 개선 대책을 수립바랍니다. 단, 해당 없을 경우(-)표기

점검일 : 년 월 일	점검자 : (서명)
	확인자(관리감독자) : (서명)